Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw narzędzi hydraulicznych WEBER w składzie:

1. Pompa hydrauliczna V 40S - 1 szt.

2. Węże hydrauliczne o dł. 10m – 2 pary

3. Nożyce hydrauliczne RSX 200-107 – 1 szt.

4. Rozpieracz ramieniowy SP 49 – 1 szt.

5. Rozpieracz kolumnowy RZ 2 -1290 – 1 szt.

6. Zestaw końcówek do rozpieracza RZ – 1 kpl.

7. Wyważarka do drzwi z pompką ręczną (zapakowana w skrzyni) – 1 kpl.

8. Zestaw osłon poduszek Airbag – 1 kpl.

9. Piła ręczna do szyb klejonych – 1szt..

10. Zestaw podpór PT-1200z – 2 szt.

11. Wspornik progowy – 1 szt.

12. Zestaw do stabilizacji pojazdów (zgodny z wytycznymi KSRG 2021) – 1 kpl.

W skład zestawu wchodzą:

- klocki o przekroju 100 x 100 mm i długości 600 mm -10 szt.,

- klocki o przekroju 100 x 50 mm i długości 600 mm -4 szt.,

- kliny drewniane o przekroju 100 x 100 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt.,

- kliny drewniane o przekroju 100 x 50 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt.,

- płyta ze sklejki o wymiarach 600 x 600 mm i grubości minimum 21 mm – 2 szt.

- pas transportowy - 4szt

Wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej C24

13. Mata stanowiskowa – 1 szt.

14. Mata ochronna osób poszkodowanych – 1 szt.

15. Wybijak do szyb – 1 szt.

16. Nóż do pasów – 1 szt.

Gwarancja 24 miesiące liczona od dnia podpisania protokołu odbioru.